## 重庆市文化遗产研究院关于忠县三峡出土青铜器再修复保护专用保护装具采购项目评审文件

我院将对重庆市文化遗产研究院关于忠县三峡出土青铜器再修复保护专用保护装具采购项目进行评审确定供应商。欢迎有资格的供应商前来参加。

### 一、评审内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **采购数量** | **预算金额（万元）** | **备注** |
| 重庆市文化遗产研究院关于忠县三峡出土青铜器再修复保护专用囊匣采购项目 | 150件文物的147件囊匣 | 7.5万元 |  |

### 二、资金来源

项目专项资金。

### 三、评审资格

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

### **四、评审有关说明**

（一）凡有意参加评审的供应商，请在重庆市文化遗产研究院网上下载本项目评审邀请函以及图纸、补遗等评审前公布的所有项目资料，无论参加评审的供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有评审内容。

（二）评审邀请函公告期限：自本公告发布之日（2020年5月 11日）起三个工作日。

（三）供应商须满足以下三种要件，其参与评审才被接受：

1.按时递交了评审文件；

2.按时报名签到；

3.按时参加评审。

（四）评审地点：重庆市文化遗产研究院会议室。

（五）评审报名截止时间：2020年 5 月14 日北京时间17:30

报名方式：凭加盖单位鲜章的公函和法人委托书现场报名

（六）评审时间：2020年 5 月15 日北京时间10:00

### **五、其它有关规定**

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与此次评审。

（二）本项目的补遗文件（如果有），请各供应商到重庆市文化遗产研究院网上下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）本项目不接受联合体参与评审。

（五）不允许分包、转包。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本院评审。

### 六、联系方式

采购人：重庆市文化遗产研究院

联系人：陈老师

电 话：（023）63524320

地 址：重庆市渝中区枇杷山正街72号

### 七、评审文件的组成

（一）报价一览表（自行编写）（加盖公章）

（二）证明报价人有资格报价以及有能力履行合同（包括售后服务的有关说明）的证明文件。

（三）证明报价人提供及其辅助服务是合格的，并符合评审文件要求的证明文件。

（四）法人代表授权书（自行编写）（加盖公章）

（五）规格响应表（自行编写）（加盖公章）

（六）营业执照复印件(加盖公章)

（七）报价文件：（加盖公章、注明项目名称、编号、联系人姓名、电话、传真、移动电话）

（八）售后服务及承诺

评审文件一正二副，应标明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准

### 八、评审文件技术要求

1、制作囊匣具体目标

本次为忠县三峡出土青铜器再修复保护专用保护装具采购项目，囊匣配置项目的目的是为珍贵文物营造一个“稳定、洁净”的安全保存微环境。因此，文物囊匣制作材料应满足文物参数标准，囊匣制作选材必须采用无酸材料制作，囊匣的整体设计要求科学合理，结构稳定，使用方便、美观大方。囊匣尺寸应兼顾文物存放和柜架摆放要求。囊匣要求结实耐用，对外力有较好的减缓作用；闭合紧密，具有良好的防潮、防尘、防虫、防霉、防空气污染作用；开合方便，便于文物从容取放和移动。

文物囊匣就是文物工作者根据[文物](http://baike.baidu.com/subview/5164/8050301.htm" \t "_blank)的材质、形状、器形的大小、重量等多种因素，选用特殊的材料，从保护文物的角度出发，为不同类型的文物制作不同品式、不同内装结构的囊匣，其内装结构的设计不仅能够把握文物的整体情况，而且还能够通过特殊的六面体结构能够保护好文物的顶盖、耳部、把部、口沿、颈部、腰部、腿部等细微之处，因为这些部位最容易发生伤残、断裂。每一件文物囊匣都可以使千古流传的古代文物延年益寿并且可以使文物在保管和运输中起到防震、防尘、防风、防晒、防潮之功效。

**2、设计与工艺**

（一）盒体材料:

1）文物耐久保存品质无酸纸板。  
2)无酸纸板材料组成及化学性能:  
①浆料，无酸纸浆料为棉浆、不含有回收浆  
②卡伯值<<5  
③铜离子(μg/g)<6  
④铁离子(μg/g)<150

⑤pH值8.0~9.5  
⑥表层吸水性(g/m/60s)≤30

⑦耐破强度(KPa)≥1000  
  ⑧边压强度(kN/m)≥4.5

⑨粘合强度(N/m)≥400  
  颜色稳定性无颜色转移，不含荧光增白剂

3)要求板材表面具有防潮防尘性  
  ①防潮性(%)<3.3  
  ②防尘性(个/m)<0.1

③碱性缓冲>3%

(二)、配件、锁扣、扣手

耐久保存品质无酸囊匣配件包括：牛角锁扣/金属锁扣、扣手等，材料是ABS/金属，且不含塑化剂、苯。

①材质: 100% ABS材料/金属

②塑化剂含量<0.05me/kg

③笨类含量<0.01mg/m

(三)、胶粘剂:液体无酸白乳胶、固体无酸热熔胶

制作耐久品质无酸囊匣的粘合剂包括液体无酸白乳胶和固体热熔胶两种，为了保证耐久保存品质无酸囊匣的纯净性，要求采用无酸胶粘剂，要具有永久的粘合性，不老化，不脱胶。胶粘剂中不能含有塑化剂、硫化物、铜离子、铁离子等物质。不引起长霉、发黄、变色、分层等。其对应的技术要求如下:

1、无酸白乳胶技术要求(液体)

①塑化剂含量 < 0. 05mg/kg

②硫化物含量<140mg/kg

③PH值: 5.9~7.5

④铁离子含量< 30mg/kg

⑤铜离子含量< 15 mg/kg

2、无酸热熔胶技术要求(固体)

①塑化剂含量< 0. 05mg/kg

②硫化物含量< 240mg/hkg

③PH值6.5~7.5

④铁离子含量< 30mg/kg

⑤铜离子含量< 4mg/kg

(四)、内囊材料：无酸绵纸、内村面料、PE无酸泡棉、EPE珍珠棉、绸缎、仿丝棉。

制作内囊的材料要求具有良好的防震、缓冲作用，内须采用质地柔软、富有弹性、不易老化、变形，且无污染、不排放有害介质的适用材料作为盒内填充与缓冲材料，如优质EPE珍珠棉、PE泡棉、绸缎面料、无酸绵纸、仿丝棉等，不得使用棉花。

1.无酸泡棉技术要求

①苯类物质含量< 0.01mg/㎡

②甲醛<0.05mg/kg

③醚类物质含量<10mg/kg

④卤素含量<10mg/kg

⑤重金属含量(铅、镉、汞) <10mg/kg

⑥厚度≥10毫米

⑦密度24~27kg/m³

⑧压缩强度0.15~-0.3/MPa

2．内村面料：绸缎面料(国产)  
①PH值6.5~7.5;  
②甲醛含量<20mg/kg  
3. 无酸棉纸

①卡伯值<5  
②PH值:8.0~9.5  
③单面施釉，表面光滑，质感绵软，可直接接触文物本体。

（五）、囊匣强度：承载力检测、压力检测、盒体跌落检测、匣内甲醛含量检测  
①耐久保存品质无酸囊匣的承载力>2500N(压载速度12.5mm/min)

②耐久保存品质无酸囊匣的压力承受力>5000N(环境23°，50%混度)  
③耐久保存品质无酸囊匣跌落须经过试验检测

④盒内甲醛含量=0

（六）、外观要求:  
①盒体表面平整光滑，具有防潮、防尘的功能。  
②板材厚度达到设计要求。

③盒体的边楞规矩整齐，折叠楞线清晰，相邻面之间为90°，顶面对角线之差不得大于5mm。  
④匣体饱满牢固，表面光洁、无污点、无突起物、刺状物、无毛边外露。  
⑤30cm以上的囊匣需配置包角及扣手。

⑥天地盖式囊匣需要配置子牙口，子牙口宽度>2mm。  
⑦内囊采用EPE或PE泡棉作为六面缓冲材料，外包覆绸缎面料。  
⑧多宝格式囊匣内部要有分格分层结构。  
⑨标签标识：标签必须是信息化无酸标签，信息说明准确；囊匣外部要有文物信息框，用于放置信息化无酸标签。

(七)、结构要求:  
①盒体结构可采用内外盒双层结构，内盒可根据存放文物的实际需求进行分隔分层设计。  
②盒盖采用子母口的结构，保证囊匣良好的密封性。

③摇盖式囊匣盒盖开合角度范围由囊匣专用折合控制。开合角度>90°，往复10次，面纸、里纸无裂缝。

④锁固方式:

蛤壳式囊匣采用锁扣式固定，专用囊匣锁扣，锁扣牢固，无滑动，锁扣的安装必须是盒材开孔穿入后连接锁固。

⑤包角：耐久保存品质无酸囊匣的外角须配置100% ABS材质的囊匣专用包角，以增强囊匣强度。

### 九、付款方式

  合同签订后支付合同总价的50%，所有设备安装调试完毕，整体工程完成安装并验收合格后支合同总价50%。

### 十、项目供货期及质保期

1、供货地点：重庆市文物遗产研究院或采购人指定的地点。

2、合同签订后  60  天内交货，并负责囊匣的安装调试并交付使用。

3、质保期2年。

### 十一、评分标准

评分标准

（1）价格部分（满分40分）

（2）商务部分（满分30分）

（3）技术部分（满分30分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分项 | 分值 | 评审标准 |
| 价格部分 | 报价得分 | 40分 | 价格分统一采用合理低价优先法计算，即满足评审文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  报价得分=(评标基准价／报价)×00分 |
| 商务部分 | 综合实力 | 20分 | 体系认证：（15分）  供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，每提供一项得5分，满分15分。 |
| 3、检测报告（5分）  供应商提供省级或省级以上质量检测机构出具的无酸纸囊匣检验报告的得5分。 |
| 类似业绩 | 10分 | 供应商2016年至今有文博单位类似业绩的每提供一个得2分，本项最高得10分。 |
| 技术部分 | 响应情况 | 20分 | 根据标书中采购方对产品的要求及技术参数，综合评定。全部满足评审文件要求：得20分；有负偏离的每项扣5分；扣至0分为止。 |
| 售后服务 | 10分 | 根据供应商文件中售后服务方案内容的完整性、可行性、交货期、质保期、技术培训及优惠条件等内容进行综合打分：  优【10分】：方案完整详细，可操作性强，完全满足评审文件要求。  良【6分】：方案较为详细，可操作性较强，满足招标评审要求。  一般【3分】：方案偏简单，可操作性一般，满足评审文件要求。  差【0分】：没有提供方案或方案不满足评审文件要求。 |

**十二、忠县三峡出土青铜器再修复保护专用保护装具规格清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **文物编号** | **文物数量** | **囊匣尺寸** | **囊匣件数** | **囊匣类别** | | |
| 1 | ZK00466 | 1 | 30×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 2 | zk00956 | 1 | 40×40×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 3 | zk00957 | 1 | 40×40×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 4 | ZK01764 | 1 | 40×40×35 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 5 | ZK01765 | 1 | 25×20×15 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 6 | ZK01766 | 1 | 45×45×20 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 7 | ZK01767 | 1 | 35×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 8 | ZK01768 | 1 | 35×25×15 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 9 | ZK01770 | 1 | 40×30×30 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 10 | ZK01771 | 1 | 25×25×20 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 11 | ZK01787 | 1 | 15×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 12 | ZK01788 | 1 | 15×15×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 13 | ZK03172 | 1 | 30×30×25 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 14 | ZK03268 | 1 | 55×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 15 | ZK03375 | 1 | 30×30×15 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 16 | ZK03642 | 1 | 25×20×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 17 | ZK03713 | 1 | 30×30×15 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 18 | ZK03778 | 1 | 25×25×15 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 19 | ZK04138 | 1 | 25×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 20 | ZK04478 | 1 | 45×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 21 | ZK05589 | 1 | 25×25×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 22 | ZK07045 | 1 | 20×20×15 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 23 | ZK07080 | 1 | 20×15×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 24 | ZK07083 | 1 | 30×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 25 | ZK07087 | 1 | 25×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 26 | ZK07106 | 1 | 15×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 27 | ZK07156 | 1 | 20×15×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 28 | ZK07164 | 1 | 20×20×15 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 29 | ZK07240 | 1 | 25×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 30 | ZK07283 | 1 | 15×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 31 | ZK07284 | 1 | 15×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 32 | ZK07286 | 1 | 20×20×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 33 | ZK07287 | 1 | 25×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 34 | ZK07288 | 1 | 35×20×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 35 | ZK07296 | 1 | 20×15×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 36 | zk07299 | 1 | 20×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 37 | ZK07433 | 1 | 30×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 38 | ZK07678 | 1 | 20×20×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 39 | ZK07904 | 1 | 20×20×15 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 40 | zk07982 | 1 | 15×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 41 | ZK07983 | 1 | 15×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 42 | ZK07986 | 1 | 15×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 43 | ZK07990 | 1 | 45×15×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 44 | ZK07992 | 1 | 35×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 45 | ZK07996 | 1 | 30×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 46 | zk07998 | 1 | 25×20×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 47 | ZK08322 | 1 | 20×20×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 48 | ZK08565 | 1 | 55×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 49 | ZK08567 | 1 | 40×20×15 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 50 | ZK08568 | 1 | 45×15×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 51 | ZK08569 | 1 | 35×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 52 | ZK08570 | 1 | 20×20×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 53 | ZK08571 | 1 | 20×20×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 54 | ZK08713 | 1 | 45×15×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 55 | ZK08714 | 1 | 40×20×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 56 | ZK08715 | 1 | 45×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 57 | ZK08716 | 1 | 30×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 58 | ZK08719 | 1 | 20×15×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 59 | ZK12759 | 1 | 25×20×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 60 | ZK12769 | 1 | 30×30×25 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 61 | ZK12775 | 1 | 30×30×20 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 62 | ZK12808 | 1 | 30×20×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 63 | ZK12816 | 1 | 35×35×30 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 64 | ZK12845 | 1 | 20×20×15 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 65 | ZK12846 | 1 | 20×15×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 66 | ZK12848 | 1 | 30×25×25 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 67 | ZK12849 | 1 | 30×30×15 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 68 | ZK12851 | 1 | 25×20×15 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 69 | ZK12852 | 1 | 30×30×20 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 70 | ZK12853 | 1 | 35×35×15 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 71 | ZK12854 | 1 | 25×25×20 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 72 | ZK12857 | 1 | 25×25×20 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 73 | ZK12858 | 1 | 25×25×20 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 74 | ZK12860 | 1 | 45×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 75 | ZK12861 | 1 | 65×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 76 | ZK12863 | 1 | 15×10×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 77 | ZK12864 | 1 | 30×30×15 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 78 | ZK12865 | 1 | 20×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 79 | ZK12866 | 1 | 20×15×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 80 | ZK12867 | 1 | 25×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 81 | ZK12868 | 1 | 40×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 82 | ZK12869 | 1 | 35×20×15 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 83 | ZK12870 | 1 | 35×35×20 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 84 | ZK12872 | 1 | 30×30×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 85 | ZK12873 | 1 | 10×10×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 86 | ZK12874 | 1 | 20×20×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 87 | ZK12875 | 1 | 15×15×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 88 | ZK12879 | 1 | 15×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 89 | ZK12887 | 1 | 35×35×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 90 | ZK12888 | 1 | 25×25×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 91 | ZK12889 | 1 | 25×25×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 92 | ZK12890 | 1 | 35×35×20 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 93 | ZK12891 | 1 | 15×10×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 94 | ZK12892 | 1 | 30×30×25 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 95 | ZK12894 | 1 | 45×30×30 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 96 | ZK12895 | 1 | 25×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 97 | ZK12922 | 1 | 20×20×20 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 98 | ZK12927 | 1 | 20×15×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 99 | ZK12928 | 1 | 40×40×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 100 | ZK12931 | 1 | 20×20×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 101 | ZK12932 | 1 | 20×20×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 102 | ZK12933 | 1 | 20×15×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 103 | ZK12934 | 1 | 35×35×20 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 104 | ZK12935 | 1 | 15×15×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 105 | ZK12937 | 1 | 20×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 106 | ZK12938-12940 | 3 | 20×20×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 107 | ZK12941 | 1 | 40×30×30 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 108 | ZK12942 | 1 | 25×20×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 109 | ZK12943 | 1 | 20×20×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 110 | ZK12945 | 1 | 20×15×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 111 | ZK00466 | 1 | 30×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 112 | zk00956 | 1 | 40×40×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 113 | zk00957 | 1 | 40×40×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 114 | ZK01764 | 1 | 40×40×35 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 115 | ZK01766 | 1 | 45×45×20 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 116 | ZK01770 | 1 | 40×30×30 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 117 | ZK01771 | 1 | 25×25×20 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 118 | ZK01787 | 1 | 15×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 119 | ZK01788 | 1 | 15×15×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 120 | ZK03172 | 1 | 30×30×25 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 121 | ZK03268 | 1 | 55×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 122 | ZK04138 | 1 | 25×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 123 | ZK04478 | 1 | 45×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 124 | ZK05589 | 1 | 25×25×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 125 | ZK07045 | 1 | 20×20×15 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 126 | ZK07083 | 1 | 30×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 127 | ZK07087 | 1 | 25×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 128 | ZK07106 | 1 | 15×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 129 | ZK07156 | 1 | 20×15×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 130 | ZK07164 | 1 | 20×20×15 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 131 | ZK07240 | 1 | 25×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 132 | ZK07287 | 1 | 25×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 133 | ZK07288 | 1 | 35×20×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 134 | ZK07986 | 1 | 15×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 135 | ZK08322 | 1 | 20×20×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 136 | ZK08565 | 1 | 55×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 137 | ZK12759 | 1 | 25×20×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 138 | ZK12861 | 1 | 65×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 139 | ZK12863 | 1 | 15×10×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 140 | ZK12868 | 1 | 40×15×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 141 | ZK12873 | 1 | 10×10×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 142 | ZK12887 | 1 | 35×35×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 143 | ZK12888 | 1 | 25×25×10 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 144 | ZK12889 | 1 | 25×25×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 145 | ZK12890 | 1 | 35×35×20 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 146 | ZK12891 | 1 | 15×10×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 147 | 616 | 1 | 15×15×5 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| **文物数量：150件，囊匣总数：147件** | | | | | | | |